**SPESIFIKASI PANEL ‘SHOW CASE’ PENGURUSAN TERTINGGI UiTM**

**3 panel**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BIL** | **PERKARA** | **UKURAN** | **KUANTITI** |
| 1. | **3 Perforated Metal Panel Display Board****Material:*** GI sheet 0.33thk with 1” x 1” hollow bar
* MS netting
* LED fluorescent tube top and bottom
* 1 feet 8 inch wide base
 | 8ft (H) x 11ft (W) | 1 set |
| 2. | **Label*** Magnetic stripe
* LEMBAGA PENGARAH
* PENGURUSAN EKSEKUTIF
* JAWATANKUASA EKSEKUTIF NEGERI
 | 4 inch (h) x 23 inch (w) | 1 set |

* Sila rujuk lukisan teknikal untuk ukuran sebenar dan visual yang dilampirkan